目录

[1 按键驱动 2](#_Toc536345312)

[1.1 如何查看按键和event\*的对应关系： 2](#_Toc536345313)

[1.2如何添加按键设备：board-mx6q\_sabresd.c 2](#_Toc536345314)

[1.3 如何找到对应的引脚： 3](#_Toc536345315)

[1.4 按键测试程序 4](#_Toc536345316)

[1.5 注册配置GPIO的函数 5](#_Toc536345317)

[1.6 gpio-keys.c中的gpio配置 6](#_Toc536345318)

[1.7 gpio-keys.c 驱动简单分析 6](#_Toc536345319)

[1.8 采用设备树按键驱动linux415 11](#_Toc536345320)

[1.8.1 dts配置 11](#_Toc536345321)

[1.8.2 驱动分析 12](#_Toc536345322)

[1.8.3 应用测试 15](#_Toc536345323)

[2 LED驱动 16](#_Toc536345324)

[2.1 board-mx6q\_sabresd.c中添加Led设备 16](#_Toc536345325)

[2.2 LED 驱动程序概述 17](#_Toc536345326)

[2.3 LED相关结构体 18](#_Toc536345327)

[2.4 添加led实例 18](#_Toc536345328)

[2.5 LED平台设备 19](#_Toc536345329)

[2.6 应用实例 20](#_Toc536345330)

[3 LCD驱动程序 20](#_Toc536345331)

[3.1 驱动架构 20](#_Toc536345332)

[3.2 uboot启动参数设置例子 20](#_Toc536345333)

[3.3 板子启动时注册的设备过程: 21](#_Toc536345334)

[3.3.1设备数据信息结构体 21](#_Toc536345335)

[3.3.2注册设备 22](#_Toc536345336)

[3.3.3 注册mxc\_sd\_fb过程 22](#_Toc536345337)

[3.3.4注册mxc\_lcdif 22](#_Toc536345338)

[3.3.5 注册mxc\_ldb 23](#_Toc536345339)

[3.3.6 获取分配显存大小 23](#_Toc536345340)

[3.4 mxc\_lcdif驱动分析： 23](#_Toc536345341)

[3.5 mxc\_dispdrv.c功能分析 25](#_Toc536345342)

[3.6 mxc\_ipuv3\_fb.c分析： 26](#_Toc536345343)

[3.8 lcd硬件配置 28](#_Toc536345344)

[3.8.1 lcd引脚配置： 28](#_Toc536345345)

[3.8.2 显示参数配置 29](#_Toc536345346)

[4 uart 驱动 34](#_Toc536345347)

[5 usb驱动 34](#_Toc536345348)

[5.1 内核驱动 34](#_Toc536345349)

[5.1.1中断传输 34](#_Toc536345350)

[5.1.2 批量传输 35](#_Toc536345351)

[5.2 使用libusb 42](#_Toc536345352)

[5.2.1移植libusb到arm： 42](#_Toc536345353)

[6 I2C驱动 42](#_Toc536345354)

[6.1 设备树配置 42](#_Toc536345355)

[编译设备树，使用新的设备树启动。可以在文件系统中看到注册的设备节点。 43](#_Toc536345356)

[6.2 驱动程序编写 43](#_Toc536345357)

[6.3 测试程序 47](#_Toc536345358)

[6.4 实验 48](#_Toc536345359)

[};名词解释vpu,ipu,gpu 49](#_Toc536345360)

# 1 按键驱动

驱动源码：drivers/input/keyboard/gpio-keys.c

按键设备：”gpio-keys”,

DT\_MACHINE\_START

## 1.1 如何查看按键和event\*的对应关系：

命令行输入：cat /proc/bus/input/devices

[root@EmbedSky /]# cat /proc/bus/input/devices

I: Bus=0019 Vendor=0001 Product=0001 Version=0100

N: Name="gpio-keys"

P: Phys=gpio-keys/input0

S: Sysfs=/devices/platform/gpio-keys/input/input0

U: Uniq=

H: Handlers=event0

B: PROP=0

B: EV=3

B: KEY=100040 0 0 10000000

## 1.2如何添加按键设备：board-mx6q\_sabresd.c

mx6\_sabresd\_board\_init

imx6q\_add\_device\_buttons();

platform\_device\_add\_data(&sabresd\_button\_device,&sabresd\_button\_data,sizeof(sabresd\_button\_data));

platform\_device\_register(&sabresd\_button\_device);

#### 按键占用的资源：

#define GPIO\_BUTTON(gpio\_num, ev\_code, act\_low, descr, wake, debounce) \

{ \

.gpio = gpio\_num, \ //io口编号，所有io一起编号

.type = EV\_KEY, \ //按键类

.code = ev\_code, \ //键码

.active\_low = act\_low, \ //什么电平表示按下

.desc = "btn " descr, \

.wakeup = wake, \

.debounce\_interval = debounce, \ //延时防抖时间

}

static struct gpio\_keys\_button sabresd\_buttons[] =

{

GPIO\_BUTTON(SABRESD\_GPIO\_VOL\_DOWN, KEY\_ENTER, 1, "enter", 0, 1),//KEY\_HOME

GPIO\_BUTTON(SABRESD\_GPIO\_VOL\_UP, KEY\_HOME, 1, "exit", 0, 1),

GPIO\_BUTTON(SABRESD\_GPIO\_POWER, KEY\_POWER, 1, "power", 1, 1),

}

static struct gpio\_keys\_platform\_data sabresd\_button\_data = {

.buttons = sabresd\_buttons,

.nbuttons = ARRAY\_SIZE(sabresd\_buttons),

};

static struct platform\_device sabresd\_button\_device =

{

.name = "gpio-keys",

};

## 1.3 如何找到对应的引脚：

#define SABRESD\_GPIO\_VOL\_UP IMX\_GPIO\_NR(4, 8) //volume ++

#define IMX\_GPIO\_NR(bank, nr) (((bank) - 1) \* 32 + (nr))

数据手册155

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KEY\_COL1 | U7 | NVCC\_GPIO | GPIO | ALT5 | GPIO4\_IO08 | Input | PU (100K) |

**Table 4-1. Pin Muxing (continued)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pad Name** | **Mode** | **Instance** | **Port** | **Pad Settings** |
| KEY\_COL1 | ALT0 | ecspi1 | MISO | Hyst. Enable - CFG(Enabled) Drive Strength - CFG(R0DIV6) Pull Up / Down Config. - CFG(100KOhm PU) Pull / Keep Enable - CFG(Enabled) Open Drain Enable - CFG(Disabled) Speed - CFG(100MHz) Pull / Keep Select - CFG(Pull) Slew Rate - CFG(SLOW) |
| ALT1 | enet | MDIO |  |  |
| ALT2 | audmux | AUD5\_TXFS |  |  |
| ALT3 | kpp | COL[1] |  |  |
| ALT4 | uart5 | TXD\_MUX |  |  |
| ALT5 | gpio4 | GPIO[8] |  |  |
| ALT6 | usdhc1 | VSELECT |  |  |

## 1.4 按键测试程序

// 按键测试程序，读取按键是否按下  
#include <stdio.h>

#include <linux/input.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/time.h>

#include <unistd.h>

**void** keyboard\_test()

{

**int** fd=open("/dev/event0",O\_RDWR);

**if**( fd <= 0 )

    {

**printf**("Can not open gpio-keys\n");

    }**else**

    {

**printf**("open gpio-keys\n");

    }

**struct** input\_event \*event;

**char** buf[128] = {0};

     fd\_set rfds;

**while**(1)

{

FD\_ZERO(&rfds);

      FD\_SET(fd, &rfds);

**int** ret = select(fd + 1,&rfds, NULL,NULL,NULL);

**if**(ret < 0)

**printf**("select error\n");

//如果有数据可读，那么select 返回时，fd会在rfds集合中。记住这个rfds和select设置的不//是一个

**if**( FD\_ISSET(fd, &rfds) )

         {

**int** readn = read(fd, buf, **sizeof**(**struct** input\_event));

**if** (readn <= 0)

            {

**printf**("gpio-keys read error %d\n", readn);

**continue**;

             }

**struct** input\_event \*my\_event=(**struct** input\_event\*)buf;

**if**(my\_event->type == EV\_KEY)

            {

**switch**( my\_event->code )

                {

**case** 28:

**if**(my\_event->value==1)

**printf**(" KEY\_ENTER down\n");

**else** **printf**(" KEY\_ENTER up\n");

**break**;

**case** 102:

**if**(my\_event->value==1)

**printf**(" KEY\_HOME down\n");

**else** **printf**(" KEY\_HOME up\n");

**break**;

**case** 116:

**if**(my\_event->value==1)

**printf**(" KEY\_POWER down\n");

**else** **printf**(" KEY\_POWER up\n");

**break**;

**default**:

**break**;

                }

            }

        }

    }

}

**int** main()

{

    keyboard\_test()

**return** 0;

}

#### 实验

[root@EmbedSky key]# ./key\_input\_test

open gpio-keys

KEY\_POWER down

KEY\_POWER up

## 1.5 注册配置GPIO的函数

mx6\_init\_irq

mx6q\_register\_gpios()

mxc\_gpio\_init(mxc\_gpio\_ports, 7);//7组gpio

port[i].chip.direction\_input = mxc\_gpio\_direction\_input;

port[i].chip.direction\_output = mxc\_gpio\_direction\_output;

port[i].chip.get = mxc\_gpio\_get;//获取io口电平

port[i].chip.set = mxc\_gpio\_set;

port[i].chip.base = i \* 32; //i从0开始

port[i].chip.ngpio = 32;

gpiochip\_add(&port[i].chip) //注册

gpio\_desc[id].chip = chip//每一组gpio是一个chip

**static** **struct** mxc\_gpio\_port mxc\_gpio\_ports[] = {

    {

        .chip.label = "gpio-0",

        .base = IO\_ADDRESS(GPIO1\_BASE\_ADDR),

        .irq = MXC\_INT\_GPIO1\_INT15\_0\_NUM,

        .irq\_high = MXC\_INT\_GPIO1\_INT31\_16\_NUM,

        .virtual\_irq\_start = MXC\_GPIO\_IRQ\_START

    },

};

## 1.6 gpio-keys.c中的gpio配置

以SABRESD\_GPIO\_VOL\_UP按键为例子：

#define IMX\_GPIO\_NR(bank, nr) (((bank) - 1) \* 32 + (nr))

#define SABRESD\_GPIO\_VOL\_UP IMX\_GPIO\_NR(4, 8) // gpio\_num

GPIO\_BUTTON(SABRESD\_GPIO\_VOL\_UP, KEY\_HOME, 1, "exit", 0, 1),// .gpio = gpio\_num,

gpio\_keys\_setup\_key(pdev, bdata, button);

gpio\_direction\_input(button->gpio);//button->gpio是io口编号

gpio\_direction\_input(unsigned gpio)

gpio -= chip->base;// gpio换算计算goiox组内的编号

chip->direction\_input(chip, gpio);//实际函数是mxc\_gpio\_direction\_input()

mxc\_gpio\_direction\_input (chip, gpio);

\_set\_gpio\_direction(chip, offset, 0);// offset=gpio

if (dir)

l |= 1 << offset;

else

l &= ~(1 << offset);

\_\_raw\_writel(l, port->base + GPIO\_GDIR);//配置为输入引脚

## 1.7 gpio-keys.c 驱动简单分析

**struct** gpio\_button\_data {

**struct** gpio\_keys\_button \*button;

**struct** input\_dev \*input;

**struct** timer\_list timer;

**struct** work\_struct work;

**int** timer\_debounce;    /\* in msecs \*/

**bool** disabled;

};

**struct** gpio\_keys\_drvdata {

**struct** input\_dev \*input;

**struct** mutex disable\_lock;

    unsigned **int** n\_buttons;

**int** (\*enable)(**struct** device \*dev);

**void** (\*disable)(**struct** device \*dev);

**struct** gpio\_button\_data data[0];

};

**static** **void** gpio\_keys\_report\_event(**struct** gpio\_button\_data \*bdata)

{

**struct** gpio\_keys\_button \*button = bdata->button;

**struct** input\_dev \*input = bdata->input;

    unsigned **int** type = button->type ?: EV\_KEY;

**int** state = (gpio\_get\_value\_cansleep(button->gpio) ? 1 : 0) ^ button->active\_low;

**if** (type == EV\_ABS) {

**if** (state)

            input\_event(input, type, button->code, button->value);

    } **else** {

        input\_event(input, type, button->code, !!state);

    }

    input\_sync(input);

}

**static** **void** gpio\_keys\_work\_func(**struct** work\_struct \*work)

{

**struct** gpio\_button\_data \*bdata =

        container\_of(work, **struct** gpio\_button\_data, work);

    gpio\_keys\_report\_event(bdata);//上报事件

}

**static** **void** gpio\_keys\_timer(unsigned **long** \_data)

{

**struct** gpio\_button\_data \*data = (**struct** gpio\_button\_data \*)\_data;

    schedule\_work(&data->work);

}

**static** irqreturn\_t gpio\_keys\_isr(**int** irq, **void** \*dev\_id)

{

**struct** gpio\_button\_data \*bdata = dev\_id;

**struct** gpio\_keys\_button \*button = bdata->button;

    BUG\_ON(irq != gpio\_to\_irq(button->gpio));

**if** (bdata->timer\_debounce)//执行此分支

        mod\_timer(&bdata->timer,

            jiffies + msecs\_to\_jiffies(bdata->timer\_debounce));

**else**

        schedule\_work(&bdata->work);

**return** IRQ\_HANDLED;

}

**static** **int** \_\_devinit gpio\_keys\_setup\_key(**struct** platform\_device \*pdev,

**struct** gpio\_button\_data \*bdata,

**struct** gpio\_keys\_button \*button)

{

**const** **char** \*desc = button->desc ? button->desc : "gpio\_keys";

**struct** device \*dev = &pdev->dev;

    unsigned **long** irqflags;

**int** irq, error;

    //注册定时器函数，发现不需要add\_timer

    setup\_timer(&bdata->timer, gpio\_keys\_timer, (unsigned **long**)bdata);

    INIT\_WORK(&bdata->work, gpio\_keys\_work\_func);//初始化工作队列

    error = gpio\_request(button->gpio, desc);

    error = gpio\_direction\_input(button->gpio);//button->gpio是io口编号

**if** (button->debounce\_interval) {//设置了debounce\_interval

        error = gpio\_set\_debounce(button->gpio,

                      button->debounce\_interval \* 1000); //没有设置该函数

        /\* use timer if gpiolib doesn't provide debounce \*/

**if** (error < 0)//执行此处

            bdata->timer\_debounce = button->debounce\_interval;

    }

    irq = gpio\_to\_irq(button->gpio);

    irqflags = IRQF\_TRIGGER\_RISING | IRQF\_TRIGGER\_FALLING;

    /\*

     \* If platform has specified that the button can be disabled,

     \* we don't want it to share the interrupt line.

     \*/

**if** (!button->can\_disable)

        irqflags |= IRQF\_SHARED;

    /\*

     \* Resume power key early during syscore instead of at device

     \* resume time.

     \* Some platform like Android need to konw the power key is pressed

     \* then to reume the other devcies

     \*/

**if** (button->wakeup)

        irqflags |= IRQF\_NO\_SUSPEND | IRQF\_EARLY\_RESUME;

    error = request\_any\_context\_irq(irq, gpio\_keys\_isr, irqflags, desc, bdata);

**return** 0;

fail3:

    gpio\_free(button->gpio);

fail2:

**return** error;

}

**static** **int** gpio\_keys\_open(**struct** input\_dev \*input)

{

**struct** gpio\_keys\_drvdata \*ddata = input\_get\_drvdata(input);

**return** ddata->enable ? ddata->enable(input->dev.parent) : 0;

}

**static** **void** gpio\_keys\_close(**struct** input\_dev \*input)

{

**struct** gpio\_keys\_drvdata \*ddata = input\_get\_drvdata(input);

**if** (ddata->disable)

        ddata->disable(input->dev.parent);

}

**static** **int** \_\_devinit gpio\_keys\_probe(**struct** platform\_device \*pdev)

{

    /\*

    pdata=sabresd\_button\_data

    \*/

**struct** gpio\_keys\_platform\_data \*pdata = pdev->dev.platform\_data;

**struct** gpio\_keys\_drvdata \*ddata;

**struct** device \*dev = &pdev->dev;

**struct** input\_dev \*input;

**int** i, error;

**int** wakeup = 0;

    /\*分配了 gpio\_keys\_drvdata，返回值是指向gpio\_keys\_drvdata的指针

    顺便分配了gpio\_button\_data，每一个gpio\_button\_data存储一个按键的数据

    \*/

    ddata = kzalloc(**sizeof**(**struct** gpio\_keys\_drvdata) +

            pdata->nbuttons \* **sizeof**(**struct** gpio\_button\_data),

            GFP\_KERNEL);

    input = input\_allocate\_device();

**if** (!ddata || !input) {

        dev\_err(dev, "failed to allocate state\n");

        error = -ENOMEM;

**goto** fail1;

    }

    ddata->input = input;

    ddata->n\_buttons = pdata->nbuttons;

    ddata->enable = pdata->enable; //使能按键的函数，没有使用

    ddata->disable = pdata->disable; //使能按键的函数，没有使用

    mutex\_init(&ddata->disable\_lock); //使能按键的函数，没有使用

    platform\_set\_drvdata(pdev, ddata);//设备关联驱动数据

    input\_set\_drvdata(input, ddata);

    input->name = pdata->name ? : pdev->name;//设备名字gpio-keys

    input->phys = "gpio-keys/input0";

    input->dev.parent = &pdev->dev;

    input->open = gpio\_keys\_open;

    input->close = gpio\_keys\_close;

 input->id.bustype = BUS\_HOST;

    input->id.vendor = 0x0001;

    input->id.product = 0x0001;

    input->id.version = 0x0100;

    /\* Enable auto repeat feature of Linux input subsystem \*/

**if** (pdata->rep)

        \_\_set\_bit(EV\_REP, input->evbit);//是否使能按键自动重复功能

    //设置GPIO

**for** (i = 0; i < pdata->nbuttons; i++) {

**struct** gpio\_keys\_button \*button = &pdata->buttons[i];//

**struct** gpio\_button\_data \*bdata = &ddata->data[i];

        unsigned **int** type = button->type ?: EV\_KEY;

        bdata->input = input;

        bdata->button = button;

        error = gpio\_keys\_setup\_key(pdev, bdata, button);

**if** (error)

**goto** fail2;

**if** (button->wakeup)

            wakeup = 1;

        input\_set\_capability(input, type, button->code);

    }

    error = sysfs\_create\_group(&pdev->dev.kobj, &gpio\_keys\_attr\_group);

**if** (error) {

        dev\_err(dev, "Unable to export keys/switches, error: %d\n",

            error);

**goto** fail2;

    }

    error = input\_register\_device(input);

**if** (error) {

        dev\_err(dev, "Unable to register input device, error: %d\n",

            error);

**goto** fail3;

    }

    /\* get current state of buttons \*/

**for** (i = 0; i < pdata->nbuttons; i++)

        gpio\_keys\_report\_event(&ddata->data[i]);

    input\_sync(input);

    device\_init\_wakeup(&pdev->dev, wakeup);

**return** 0;

 fail3:

    sysfs\_remove\_group(&pdev->dev.kobj, &gpio\_keys\_attr\_group);

 fail2:

**while** (--i >= 0) {

        free\_irq(gpio\_to\_irq(pdata->buttons[i].gpio), &ddata->data[i]);

**if** (ddata->data[i].timer\_debounce)

            del\_timer\_sync(&ddata->data[i].timer);

        cancel\_work\_sync(&ddata->data[i].work);

        gpio\_free(pdata->buttons[i].gpio);

    }

    platform\_set\_drvdata(pdev, NULL);

 fail1:

    input\_free\_device(input);

    kfree(ddata);

**return** error;

}

**static** **struct** platform\_driver gpio\_keys\_device\_driver = {

    .probe      = gpio\_keys\_probe,

    .**remove**     = \_\_devexit\_p(gpio\_keys\_remove),

    .driver     = {

        .name   = "gpio-keys",

        .owner  = THIS\_MODULE,

    }

};

**static** **int** \_\_init gpio\_keys\_init(**void**)

{

**return** platform\_driver\_register(&gpio\_keys\_device\_driver);

}

**static** **void** \_\_exit gpio\_keys\_exit(**void**)

{

    platform\_driver\_unregister(&gpio\_keys\_device\_driver);

}

## 1.8 采用设备树按键驱动linux415

### 1.8.1 dts配置

在arch/arm/boot/dts文件夹内搜索

grep "gpio-keys" \* -nR

打开相关的dts文件

gedit e9v2qdl-sabresd.dtsi +150

gpio-keys {

compatible = "gpio-keys";

pinctrl-names = "default";

pinctrl-0 = <&pinctrl\_gpio\_keys>;

home {

label = "vol-";

//按键接在GPIO组4第8个引脚，默认电平低

gpios = <&gpio4 8 GPIO\_ACTIVE\_LOW>;

//有这个表示按键可唤醒系统

gpio-key,wakeup;

//键值。具体定义在include/dt-bindings/input/input.h

linux,code = <KEY\_VOLUMEDOWN>;

};

enter {

label = "vol+";

gpios = <&gpio4 9 GPIO\_ACTIVE\_LOW>;

gpio-key,wakeup;

linux,code = <KEY\_VOLUMEUP>;

};

};

//对按键配置

pinctrl\_gpio\_keys: gpio\_keysgrp {

fsl,pins = <

//dts/mx6q-pinfun.h

MX6QDL\_PAD\_KEY\_COL1\_\_GPIO4\_IO08 0x1b0b0

MX6QDL\_PAD\_KEY\_ROW1\_\_GPIO4\_IO09 0x1b0b0

>;

};

### 1.8.2 驱动分析

1、匹配设备

.of\_match\_table = of\_match\_ptr(gpio\_keys\_of\_match)

static const struct of\_device\_id gpio\_keys\_of\_match[] = {

{ .compatible = "gpio-keys", },

{ },

};

2、驱动涉及的结构体

/\*\*

\* struct gpio\_keys\_button - configuration parameters

\* @code: input event code (KEY\_\*, SW\_\*)

\* @gpio: %-1 if this key does not support gpio

\* @active\_low: %true indicates that button is considered

\* depressed when gpio is low

\* @desc: label that will be attached to button's gpio

\* @type: input event type (%EV\_KEY, %EV\_SW, %EV\_ABS)

\* @wakeup: configure the button as a wake-up source

\* @debounce\_interval: debounce ticks interval in msecs

\* @can\_disable: %true indicates that userspace is allowed to

\* disable button via sysfs

\* @value: axis value for %EV\_ABS

\* @irq: Irq number in case of interrupt keys

\* @gpiod: GPIO descriptor

\*/

struct gpio\_keys\_button {

unsigned int code;

int gpio;

int active\_low;

const char \*desc;

unsigned int type;

int wakeup;

int debounce\_interval;

bool can\_disable;

int value;

unsigned int irq;

struct gpio\_desc \*gpiod;

};

/\*\*

\* struct gpio\_keys\_platform\_data - platform data for gpio\_keys driver

\* @buttons: pointer to array of &gpio\_keys\_button structures

\* describing buttons attached to the device

\* @nbuttons: number of elements in @buttons array

\* @poll\_interval: polling interval in msecs - for polling driver only

\* @rep: enable input subsystem auto repeat

\* @enable: platform hook for enabling the device

\* @disable: platform hook for disabling the device

\* @name: input device name

\*/

struct gpio\_keys\_platform\_data {

struct gpio\_keys\_button \*buttons;

int nbuttons;

unsigned int poll\_interval;

unsigned int rep:1;

int (\*enable)(struct device \*dev);

void (\*disable)(struct device \*dev);

const char \*name;

};

3、驱动流程

gpio\_keys\_probe

struct gpio\_keys\_platform\_data \*pdata;

struct gpio\_keys\_button \*button;

gpio\_keys\_get\_devtree\_pdata(dev);//dev就是gpio-keys这个设备

node = dev->of\_node;//获得gpio-keys这个设备的设备树节点

nbuttons = of\_get\_child\_count(node); //算出此节点下面共有多少子节点，一个子节点代//表一个按键

pdata = devm\_kzalloc(dev,sizeof(\*pdata) + nbuttons \* sizeof(\*button),GFP\_KERNEL);

pdata->buttons = (struct gpio\_keys\_button \*)(pdata + 1);//指向按键分配的内存

pdata->nbuttons = nbuttons;

/\*获得按键是否重复的属性 ,在dts添加如下autorepeat=1\*/

pdata->rep = !!of\_get\_property(node, "autorepeat", NULL);

for\_each\_child\_of\_node(node, pp) {

enum of\_gpio\_flags flags;

button = &pdata->buttons[i++];

/\*

of\_get\_gpio\_flags(pp, 0, &flags);

of\_get\_named\_gpio\_flags(np, "gpios", index, flags);//index=0

struct gpio\_desc \*desc;

desc = of\_get\_named\_gpiod\_flags(np, list\_name, index, flags);

return desc\_to\_gpio(desc)

@base: identifies the first GPIO number handled by this chip

desc->chip->base + (desc - &desc->chip->desc[0]);

button->gpio是io口编号，所有io统一排序

\*/

button->gpio = of\_get\_gpio\_flags(pp, 0, &flags);

button->active\_low = flags & OF\_GPIO\_ACTIVE\_LOW;

//读取第0个中断

button->irq = irq\_of\_parse\_and\_map(pp, 0);

//读取"linux,code"属性，按键在内核中的编码

of\_property\_read\_u32(pp, "linux,code", &button->code)

//读取"label"属性，是对按键的描述

button->desc = of\_get\_property(pp, "label", NULL);

//读取"linux,input-type"属性

if (of\_property\_read\_u32(pp, "linux,input-type", &button->type))

button->type = EV\_KEY;

//是否可以使用该键唤醒系统

button->wakeup = !!of\_get\_property(pp, "gpio-key,wakeup", NULL);

//是否可以设置sysfs禁止按键

button->can\_disable = !!of\_get\_property(pp, "linux,can-disable", NULL);

// debounce-interval" 按键去抖动时间间隔

if (of\_property\_read\_u32(pp, "debounce-interval",&button->debounce\_interval))

button->debounce\_interval = 5;

}

gpio\_keys\_setup\_key

devm\_gpio\_request\_one(&pdev->dev, button->gpio,GPIOF\_IN, desc);

gpio\_request\_one(gpio, flags, label);

if (flags & GPIOF\_DIR\_IN)

err = gpiod\_direction\_input(desc);

//生成 sysfs相关的控制节点

gpiod\_export(desc, flags & GPIOF\_EXPORT\_CHANGEABLE);

### 1.8.3 应用测试

新内核中打开输入设备的方式变为如下方式

int fd=open("/dev/input/event1",O\_RDWR);

#include <stdio.h>

#include <linux/input.h>

#include <fcntl.h>

#include <unistd.h>

**void** keyboard\_test()

{

**int** fd=open("/dev/input/event1",O\_RDWR);

**if**( fd <= 0 )

    {

**printf**("Can not open gpio-keys\n");

    }**else**

    {

**printf**("open gpio-keys\n");

    }

**struct** input\_event \*event;

**char** buf[128] = {0};

    fd\_set rfds;

    FD\_ZERO(&rfds);

    FD\_SET(fd, &rfds);

**int** ret = select(fd + 1,&rfds, NULL,NULL,NULL);

**if**(ret < 0)

**printf**("select error\n");

**while**(1)

    {

**if**( FD\_ISSET(fd, &rfds) )

        {

**int** readn = read(fd, buf, **sizeof**(**struct** input\_event));

**if** (readn <= 0)

            {

**printf**("gpio-keys read error %d\n", readn);

**continue**;

            }

**struct** input\_event \*my\_event=(**struct** input\_event\*)buf;

**if**(my\_event->type == EV\_KEY)

            {

**switch**( my\_event->code )

                {//新的设备树中键码和之前不一样

**case** 114:

**if**(my\_event->value==1)

**printf**(" vol- down\n");

**else** **printf**(" vol- up\n");

**break**;

**case** 115:

**if**(my\_event->value==1)

**printf**(" vol+ down\n");

**else** **printf**(" vol+ up\n");

**break**;

**default**:

**break**;

                }

            }

        }

    }

}

**int** main()

{

    keyboard\_test();

**return** 0;

}

# 2 LED驱动

#### 更详细的分析参看linux驱动笔记12章

E9本身没有led,无法实验，在2440开发板中实验

## 2.1 board-mx6q\_sabresd.c中添加Led设备

#define GPIO\_LED(gpio\_led, name\_led, act\_low, state\_suspend, trigger) \

{ \

.gpio = gpio\_led, \

.name = name\_led, \

.active\_low = act\_low, \

.retain\_state\_suspended = state\_suspend, \

.default\_state = 0, \

.default\_trigger = "max8903-"trigger, \

}

static struct gpio\_led imx6q\_gpio\_leds[] =

{

GPIO\_LED(SABRESD\_CHARGE\_NOW, "chg\_now\_led", 0, 1,"charger-charging"),

};

static struct gpio\_led\_platform\_data imx6q\_gpio\_leds\_data =

{

.leds = imx6q\_gpio\_leds,

.num\_leds = ARRAY\_SIZE(imx6q\_gpio\_leds),

};

static struct platform\_device imx6q\_gpio\_led\_device =

{

.name = "leds-gpio",

.id = -1,

.num\_resources = 0,

.dev = {

.platform\_data = &imx6q\_gpio\_leds\_data,

}

};

static void \_\_init imx6q\_add\_device\_gpio\_leds(void)

{

platform\_device\_register(&imx6q\_gpio\_led\_device);

}

#### 结构体gpio\_led\_platform\_data

struct gpio\_led\_platform\_data {

int num\_leds;

const struct gpio\_led \*leds;

#define GPIO\_LED\_NO\_BLINK\_LOW 0 /\* No blink GPIO state low \*/

#define GPIO\_LED\_NO\_BLINK\_HIGH 1 /\* No blink GPIO state high \*/

#define GPIO\_LED\_BLINK 2 /\* Please, blink \*/

int (\*gpio\_blink\_set)(unsigned gpio, int state, //设置led闪烁函数

unsigned long \*delay\_on,

unsigned long \*delay\_off);

};

## 2.2 LED 驱动程序概述

leds-gpio封装得十分好，只需要提供可正常使用的GPIO即可。另外还具备触发器功能，其实就是控制LED的亮灭(及频率)。比如default-on是点亮LED灯的触发器，没有取消前一直亮着。heartbeat是心跳触发器，经笔者实践，此触发器是快速闪烁2次，然后灭掉，灭掉时间较亮的时间长。timer为定时触发器，即1HZ内亮灭。其它还有如ide硬盘、mmc、CPU触发器，就不一一介绍了。

leds驱动位于drivers/leds目录。leds-gpio驱动名称为“leds-gpio”，驱动文件为drivers/leds/leds-gpio.c。触发器驱动位于drivers/leds/trigger目录。

内核配置

#### 配置内核支持该驱动

Device Drivers->

-\*- LED Support --->

{\*} LED Class Support # 与用户空间交互的

<M> LED Support for GPIO connected LEDs # 可为模块，也可编译到内核中

-\*- LED Trigger support ---> #触发器，最好编译到内核中（即选项“\*”）

<\*> LED Timer Trigger

<\*> LED One-shot Trigger

<\*> LED Heartbeat Trigger

<\*> LED backlight Trigger

[\*] LED CPU Trigger

<\*> LED GPIO Trigger

<\*> LED Default ON Trigger

## 2.3 LED相关结构体

驱动开发者使用gpio\_led对LED进行赋值，包括LED名称、GPIO引脚号、灯亮是哪个电平，还有默认状态。gpio\_led结构体定义如下：

struct gpio\_led {

const char \*name; // 名称，会生成/sys/.../leds/name目录

const char \*default\_trigger; // 默认触发器，可写可不写，在命令行可以重新赋值

unsigned gpio; // GPIO引脚号

unsigned active\_low : 1; // 为1表示低电平LED点亮

unsigned retain\_state\_suspended : 1;

unsigned default\_state : 2; // 默认状态

/\* default\_state should be one of LEDS\_GPIO\_DEFSTATE\_(ON|OFF|KEEP) \*/

}

struct gpio\_led\_platform\_data {

int num\_leds; // 一共有多少个LED灯

const struct gpio\_led \*leds; // 上面的结构体指针

#define GPIO\_LED\_NO\_BLINK\_LOW 0 /\* No blink GPIO state low \*/

#define GPIO\_LED\_NO\_BLINK\_HIGH 1 /\* No blink GPIO state high \*/

#define GPIO\_LED\_BLINK 2 /\* Please, blink \*/

int (\*gpio\_blink\_set)(unsigned gpio, int state,

unsigned long \*delay\_on,

unsigned long \*delay\_off); // LED闪烁回调函数，可置为NULL

};

## 2.4 添加led实例

static struct gpio\_led gpio\_leds[] = {

{

.name = "red",

.gpio = 33, // GP2\_1 GPIO\_NO = Group \* 32 + Id

.default\_state = LEDS\_GPIO\_DEFSTATE\_ON, // 默认LED亮

.active\_low = 1, // 低电平亮 //.default\_trigger = "timer", // 触发器 },

{

.name = "green",

.gpio = 34,

.default\_state = LEDS\_GPIO\_DEFSTATE\_ON,

.active\_low = 1,

//.default\_trigger = "heartbeat",

},

};

static struct gpio\_led\_platform\_data gpio\_led\_info = {

.leds = gpio\_leds,

.num\_leds = ARRAY\_SIZE(gpio\_leds),

};

## 2.5 LED平台设备

leds-gpio驱动定义如下(drivers/leds/leds-gpio.c)：

static struct platform\_driver gpio\_led\_driver = {

.probe = gpio\_led\_probe,

.remove = gpio\_led\_remove,

.driver = {

.name = "leds-gpio",

.owner = THIS\_MODULE,

.of\_match\_table = of\_match\_ptr(of\_gpio\_leds\_match),

},

};

module\_platform\_driver(gpio\_led\_driver);

从gpio\_led\_driver结构体中可以看到驱动名称为leds-gpio。因此要使用这个驱动，必须另外定义一个platform设备，并调用函数platform\_device\_register注册。本文实例如下：

static struct platform\_device leds\_gpio = {

.name = "leds-gpio",

.id = -1,

.dev = {

.platform\_data = &gpio\_led\_info,

.release = platformdev\_release,

},

};

其中name表示设备名称，必须为“leds-gpio”，这样才能匹配并加载成功。最后提一下release成员，在较新的内核中必须对此进行赋值，否则会有错误信息提示：

Device 'leds-gpio' does not have a release() function, it is broken and must be fixed.

最后，注册leds设备——建议在板子的GPIO正常工作之后再进行注册。

platform\_device\_register(&leds\_gpio); // 注册leds设备注意，如果是以modules形式动态加载的话，必须要适合的地方如remove函数在卸载leds设备：

platform\_device\_unregister(&leds\_gpio); // 卸载leds设备

## 2.6 应用实例

LED设备和驱动都正常情况下，系统启动后，会产生/sys/bus/platform/devices/leds-gpio/leds目录，其下分别有red和green两个子目录。可以分别对不同的红色LED和绿色LED做操作。

亮灭LED

将1或0写入brightness文件即可控制亮灭。

示例如下：

echo 0 > /sys/bus/platform/devices/leds-gpio/leds/green/brightnessecho 0 > /sys/bus/platform/devices/leds-gpio/leds/red/brightness echo 1 > /sys/bus/platform/devices/leds-gpio/leds/green/brightnessecho 1 > /sys/bus/platform/devices/leds-gpio/leds/red/brightness

触发器

直接查看trigger文件，即可知道当前系统支持的触发器，示例：

cat /sys/bus/platform/devices/leds-gpio/leds/red/trigger [none] timer oneshot heartbeat backlight gpio cpu0 default-on mmc0 mmc1 mmc2

在前面的驱动中注释掉了trigger，所以现在是none。

设置触发器很简单，使用ecoh将需要的触发器名称写入trigger文件即可。注意，写入的字符串一定是trigger文件已经存在的，否则会提示参数非法。写入心跳触发器示例：

echo heartbeat > /sys/bus/platform/devices/leds-gpio/leds/red/trigger此时板子上红灯应会闪烁。

再次查看：

cat /sys/bus/platform/devices/leds-gpio/leds/red/trigger none timer oneshot [heartbeat] backlight gpio cpu0 default-on mmc0 mmc1 mmc2设置值已经生效了。

# 3 LCD驱动程序

## 3.1 驱动架构

1. mxc\_ipuv3\_fb.c 是imx6具体显示模块平台核心的驱动，最终用于把fb\_info结构体注册到framebuffer驱动核心层中。

2> mxc\_dispdrv.c 通用注册handle接口，用于统一管理imx6显示模块的各种接口，

比如lvds，lcd，hdmi等显示接口。

3> ldb.c是LVDS 驱动的具体实现过程。

4> mxc\_dvi.c 液晶显示器dvi接口驱动，vga是模拟接口，这个是数字接口

5> mxc\_lcdif.c RGB接口lcd驱动

## 3.2 uboot启动参数设置例子

lcd设置例子：

displayArgs=video=mxcfb0:dev=lcd,CLAA-WVGA,if=RGB24,bpp=32 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=48M

lvds 设置例子：

video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-WSVGA,if=RGB24,bpp=32 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off ldb=sin0 fbmem=28M fb0base=0x27b00000 '

## 3.3 板子启动时注册的设备过程:

### 3.3.1设备数据信息结构体

static struct ipuv3\_fb\_platform\_data sabresd\_fb\_data[] =

{

{

.disp\_dev = "ldb",

.interface\_pix\_fmt = IPU\_PIX\_FMT\_RGB666,

.mode\_str = "LDB-XGA",

.default\_bpp = 16,

.int\_clk = false,

.late\_init = false,

},

{

.disp\_dev = "hdmi",

.interface\_pix\_fmt = IPU\_PIX\_FMT\_RGB24,

.mode\_str = "1920x1080M@60",

.default\_bpp = 32,

.int\_clk = false,

.late\_init = false,

},

{

.disp\_dev = "lcd",

.interface\_pix\_fmt = IPU\_PIX\_FMT\_RGB24,

.mode\_str = "TQ-TN92",

.default\_bpp = 24,

.int\_clk = false,

.late\_init = false,

},

};

static struct fsl\_mxc\_lcd\_platform\_data lcdif\_data =

{

.ipu\_id = 0, //共有两个ipu，使用第0个

.disp\_id = 0, //每个ipu有两路使用第0路

// .default\_ifmt = IPU\_PIX\_FMT\_RGB565,

.default\_ifmt = IPU\_PIX\_FMT\_RGB24,

};

static struct fsl\_mxc\_ldb\_platform\_data ldb\_data =

{

.ipu\_id = 0,

.disp\_id = 1,

.ext\_ref = 1,

.mode = LDB\_SEP1,

.sec\_ipu\_id = 0,

.sec\_disp\_id = 0,

};

static struct imx\_ipuv3\_platform\_data ipu\_data[] =

{

{

.rev = 4,

.csi\_clk[0] = "clko\_clk",

.bypass\_reset = false,

}, {

.rev = 4,

.csi\_clk[0] = "clko\_clk",

.bypass\_reset = false,

},

};

### 3.3.2注册设备

imx6q\_add\_ipuv3(0, &ipu\_data[0]);

if (cpu\_is\_mx6q())

{

imx6q\_add\_ipuv3(1, &ipu\_data[1]);

for (i = 0; i < 4 && i < ARRAY\_SIZE(sabresd\_fb\_data); i++)

imx6q\_add\_ipuv3fb(i, &sabresd\_fb\_data[i]); //注册显示设备

}

imx6q\_add\_mipi\_dsi(&mipi\_dsi\_pdata);

imx6q\_add\_lcdif(&lcdif\_data);

imx6q\_add\_ldb(&ldb\_data);

### 3.3.3 注册mxc\_sd\_fb过程

imx6q\_add\_ipuv3fb(i, &sabresd\_fb\_data[i]);

imx\_add\_ipuv3\_fb(id, pdata)

imx\_add\_platform\_device\_dmamask("mxc\_sdc\_fb", id,NULL, 0, pdata, sizeof(\*pdata),

DMA\_BIT\_MASK(32));

platform\_device\_alloc(name, id);//name="mxc\_sd\_fb"

pa = kzalloc(sizeof(struct platform\_object) + strlen(name), GFP\_KERNEL);

if (pa) {

strcpy(pa->name, name);

pa->pdev.name = pa->name;//注册的设备名字是"mxc\_sd\_fb"

pa->pdev.id = id;

device\_initialize(&pa->pdev.dev);

}

platform\_device\_add(pdev);//注册设备

//注册的platform最终名字

dev\_set\_name(&pdev->dev, "%s.%d", pdev->name, pdev->id);

device\_add(&pdev->dev);

#### 在用户空间查找注册设备名字：

[root@EmbedSky ]# cd /sys/devices/platform/

[root@EmbedSky platform]# ls

imx-ocotp.0 mxc\_sdc\_fb.0 soc-audio.5

imx-pcie mxc\_sdc\_fb.1 uevent

imx-pcm-audio.1 mxc\_sdc\_fb.2 usb-wakeup.0

### 3.3.4注册mxc\_lcdif

imx6q\_add\_lcdif(&lcdif\_data)

platform\_device\_register\_resndata(NULL, "mxc\_lcdif",0, NULL, 0, pdata, sizeof(\*pdata));

platform\_device\_alloc(name, id);//id=0

pa->pdev.name = pa->name;

platform\_device\_add(pdev);

if (pdev->id != -1)//只有一个设备，但是id=0,执行此分支

dev\_set\_name(&pdev->dev, "%s.%d", pdev->name, pdev->id);

else

dev\_set\_name(&pdev->dev, "%s", pdev->name);

device\_add(&pdev->dev);

[root@EmbedSky platform]# ls

mxc\_lcdif.0

### 3.3.5 注册mxc\_ldb

imx6q\_add\_ldb(&ldb\_data);

imx\_add\_ldb(&imx6q\_ldb\_data, pdata);

imx\_add\_platform\_device("mxc\_ldb", -1,res, ARRAY\_SIZE(res), pdata, sizeof(\*pdata));

imx\_add\_platform\_device\_dmamask(name, id, res, num\_resources, data, size\_data, 0);

platform\_device\_alloc(name, id);

platform\_device\_add(pdev);

if (pdev->id != -1)

dev\_set\_name(&pdev->dev, "%s.%d", pdev->name, pdev->id);

else//id=-1,执行此分支

dev\_set\_name(&pdev->dev, "%s", pdev->name);

device\_add(&pdev->dev);

[root@EmbedSky platform]# ls

mxc\_ldb

### 3.3.6 获取分配显存大小

.fixup = fixup\_mxc\_board

struct ipuv3\_fb\_platform\_data \*pdata\_fb = sabresd\_fb\_data;

str = strstr(str, "fbmem=");

pdata\_fb[i++].res\_size[0] = memparse(str, &str);

## 3.4 mxc\_lcdif驱动分析：

#define DISPDRV\_LCD "lcd"

static struct mxc\_dispdrv\_driver lcdif\_drv = {

.name = DISPDRV\_LCD,

.init = lcdif\_init,

.deinit = lcdif\_deinit,

};

struct mxc\_lcdif\_data {

struct platform\_device \*pdev;

struct mxc\_dispdrv\_handle \*disp\_lcdif;

};

#### mxc\_lcdif\_probe函数

struct mxc\_lcdif\_data \*lcdif;

lcdif->pdev = pdev;

lcdif->disp\_lcdif = mxc\_dispdrv\_register(&lcdif\_drv);

list\_add\_tail(&new->list, & dispdrv\_list);//添加到显示驱动dispdrv\_list列表

mxc\_dispdrv\_setdata(lcdif->disp\_lcdif, lcdif);

//entry->priv = data= lcdif

dev\_set\_drvdata(&pdev->dev, lcdif);

dev\_set\_drvdata(&pdev->dev, lcdif);

//pedv->dev->p->driver\_data = data;

#### lcd 初始化函数分析

struct mxc\_lcdif\_data {

struct platform\_device \*pdev;

struct mxc\_dispdrv\_handle \*disp\_lcdif;

};

static struct fb\_videomode lcdif\_modedb[] = {

{

/\* 800x480 @ 57 Hz , pixel clk @ 27MHz \*/

"CLAA-WVGA", 95, 800, 480, 22434, 25, 75, 10, 10, 20, 10,

FB\_SYNC\_CLK\_LAT\_FALL,

FB\_VMODE\_NONINTERLACED,

0,},

{

/\* 1024\*768 @ 70 Hz , pixel clk @ 75MHz \*/

"TQ-VGA\_1024768", 70, 1024, 768, 13346, 144, 24, 29, 3, 136, 6,

FB\_SYNC\_HOR\_HIGH\_ACT | FB\_SYNC\_VERT\_HIGH\_ACT,

FB\_VMODE\_NONINTERLACED,

0,},

};

struct fb\_videomode {

const char \*name; //显示设备名，内核通过 u-boot 参数中 video 字段与此 name 作为匹配标识

u32 refresh; //刷新率

u32 xres; //行像素个数

u32 yres; //列像素个数

u32 pixclock; //每个像素时钟周期的长度，单位是皮秒

u32 left\_margin; //HBPD

u32 right\_margin; //HFPD

u32 upper\_margin; //VBPD

u32 lower\_margin; //VFBD

u32 hsync\_len; //行同步脉宽

u32 vsync\_len; //场同步脉宽

u32 sync; //同步信号极性

u32 vmode; //默认设置为 FB\_VMODE\_NONINTERLACED

u32 flag; //默认设置为 FB\_MODE\_IS\_DETAILED

};

setting.if\_fmt = plat\_data->interface\_pix\_fmt;// PU\_PIX\_FMT\_RGB24,

setting.dft\_mode\_str = plat\_data->mode\_str; //CLAA-WVGA

setting.default\_bpp = plat\_data->default\_bpp;// 32

setting.fbi = fbi;

lcdif\_init(struct mxc\_dispdrv\_handle \*disp,struct mxc\_dispdrv\_setting \*setting

struct mxc\_lcdif\_data \*lcdif = mxc\_dispdrv\_getdata(disp);

entry->priv//就是mxc\_lcdif\_data结构体

struct fsl\_mxc\_lcd\_platform\_data \*plat\_data= lcdif->pdev->dev.platform\_data;//初始化

struct fb\_videomode \*modedb = lcdif\_modedb;//上面定义的结构体

int modedb\_sz = lcdif\_modedb\_sz; //结构体项个数

setting->dev\_id = plat\_data->ipu\_id;//ipu\_id=0

setting->disp\_id = plat\_data->disp\_id;//disp\_id=0

// 查找一个有效的视频模式，ret>0表示找到

ret = fb\_find\_mode(&setting->fbi->var, setting->fbi, setting->dft\_mode\_str,

modedb, modedb\_sz, NULL, setting->default\_bpp);

if (!ret) {

fb\_videomode\_to\_var(&setting->fbi->var, &modedb[0]);

setting->if\_fmt = plat\_data->default\_ifmt;

}

## 3.5 mxc\_dispdrv.c功能分析

static LIST\_HEAD(dispdrv\_list);//显示驱动链表头

struct mxc\_dispdrv\_entry {

/\* Note: drv always the first element \*/

struct mxc\_dispdrv\_driver \*drv;

bool active;

void \*priv;

struct list\_head list;

struct device \*dev;

};

struct mxc\_dispdrv\_handle {

struct mxc\_dispdrv\_driver \*drv;

};

//把新的drv挂接到dispdrv\_list

struct mxc\_dispdrv\_handle \*mxc\_dispdrv\_register(struct mxc\_dispdrv\_driver \*drv)

{

struct mxc\_dispdrv\_entry \*new;

new = kzalloc(sizeof(struct mxc\_dispdrv\_entry), GFP\_KERNEL);

new->drv = drv;

list\_add\_tail(&new->list, &dispdrv\_list);//把新的drv挂接到dispdrv\_list

return (struct mxc\_dispdrv\_handle \*)new;

}

//在dispdrv\_list查找匹配的驱动

struct mxc\_dispdrv\_handle \*mxc\_dispdrv\_gethandle(char \*name,struct mxc\_dispdrv\_setting \*setting)

{

struct mxc\_dispdrv\_entry \*entry;

list\_for\_each\_entry(entry, &dispdrv\_list, list) {

if (!strcmp(entry->drv->name, name) && (entry->drv->init)) {

//调用 lcdif\_init

ret = entry->drv->init((struct mxc\_dispdrv\_handle \*)entry, setting);

if (ret >= 0) {

entry->active = true;

found = 1;

break;

}

}

}

mutex\_unlock(&dispdrv\_lock);

//找到返回

return found ? (struct mxc\_dispdrv\_handle \*)entry:ERR\_PTR(-ENODEV);

}

int mxc\_dispdrv\_setdata(struct mxc\_dispdrv\_handle \*handle, void \*data)

{

struct mxc\_dispdrv\_entry \*entry = (struct mxc\_dispdrv\_entry \*)handle;

entry->priv = data;

}

void \*mxc\_dispdrv\_getdata(struct mxc\_dispdrv\_handle \*handle)

{

struct mxc\_dispdrv\_entry \*entry = (struct mxc\_dispdrv\_entry \*)handle;

return entry->priv;//就是lcdif

}

## 3.6 mxc\_ipuv3\_fb.c分析：

在mxc\_ipuv3\_fb.c文件中初始化mxcfb\_init函数注册mxcfb\_driver结构体，

当mxcfb\_driver结构体成员驱动name与平台设备层中name匹配相同时调用mxcfb\_probe初始化函数，imx6具体显示模块平台核心的驱动的工作主要是在mxcfb\_probe里完成。

static struct platform\_driver mxcfb\_driver = {

.driver = {

.name = MXCFB\_NAME,

},

.probe = mxcfb\_probe,

};

#### static struct fb\_ops mxcfb\_ops = {

#### .owner = THIS\_MODULE,

#### .fb\_set\_par = mxcfb\_set\_par,

#### .fb\_check\_var = mxcfb\_check\_var,

#### .fb\_setcolreg = mxcfb\_setcolreg,

#### .fb\_pan\_display = mxcfb\_pan\_display,

#### .fb\_ioctl = mxcfb\_ioctl,

#### .fb\_mmap = mxcfb\_mmap,

#### .fb\_fillrect = cfb\_fillrect,

#### .fb\_copyarea = cfb\_copyarea,

#### .fb\_imageblit = cfb\_imageblit,

#### .fb\_blank = mxcfb\_blank,

#### };

uboot传入的显示参数

displayArgs=video=mxcfb0:dev=lcd,CLAA-WVGA,if=RGB24,bpp=32 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=48M

#### mxcfb\_probe函数

fbi = mxcfb\_init\_fbinfo(&pdev->dev, &mxcfb\_ops);

fbi = framebuffer\_alloc(sizeof(struct mxcfb\_info), dev);//分配framebuffer

info->par = p + fb\_info\_size;//指向fb\_info空间尾部

mxcfbi = (struct mxcfb\_info \*)fbi->par;// 指向mxcfb分配空间

fbi->fbops = ops; // mxcfb\_ops

ret = mxcfb\_option\_setup(pdev, fbi);//找不到直接退出程序

fb\_get\_options(name, &options)//找到 "mxcfb0"

if (!strncmp(opt, "dev=", 4)) //解析名字 lcd

memcpy(pdata->disp\_dev, opt + 4, strlen(opt) - 4);//uboot设置的名字”lcd”

if (!strncmp(opt, "if=", 3)) //解析数据格式RGB24

pdata->interface\_pix\_fmt = IPU\_PIX\_FMT\_RGB24;

if (!strncmp(opt, "bpp=", 4))

pdata->default\_bpp =simple\_strtoul(opt + 4, NULL, 0);//uboot传入值为32

fb\_pix\_fmt = bpp\_to\_pixfmt(pdata->default\_bpp);//pixfmt = IPU\_PIX\_FMT\_BGR32;

pixfmt\_to\_var(fb\_pix\_fmt, &fbi->var);//设置fbi可变参数中的颜色相关域

var->red = mxcfb\_pfmts[i].red;

var->green = mxcfb\_pfmts[i].green;

var->blue = mxcfb\_pfmts[i].blue;

var->transp = mxcfb\_pfmts[i].transp;

var->bits\_per\_pixel = mxcfb\_pfmts[i].bpp;

fb\_mode\_str = opt;//CLAA-WVGA

pdata->mode\_str = fb\_mode\_str;

ret = mxcfb\_dispdrv\_init(pdev, fbi);//传入的设备名字mxc\_sd\_fb.0

mxcfb\_dispdrv\_init

// disp\_dev=”lcd”,lcdif 驱动的名字也是”lcd”

mxcfbi->dispdrv = mxc\_dispdrv\_gethandle(disp\_dev, &setting);

//如果uboot传进来的参数名字与lcd\_driver里注册的名字匹配

if(!strcmp(entry->drv->name, name) && (entry->drv->init))

entry->drv->init //调用对应driver的init函数，这里就lcdif\_init了

mxcfbi->ipu\_di\_pix\_fmt = setting.if\_fmt;

mxcfbi->default\_bpp = setting.default\_bpp;

mxcfbi->ipu\_id = setting.dev\_id;

mxcfbi->ipu\_di = setting.disp\_id;//lcd\_init里面设置

ipu\_test\_set\_usage(mxcfbi->ipu\_id, mxcfbi->ipu\_di);//检测ipu是否可用

res = platform\_get\_resource(pdev, IORESOURCE\_MEM, 0);

if (res && res->start && res->end) {

fbi->fix.smem\_len = res->end - res->start + 1;

fbi->fix.smem\_start = res->start;

fbi->screen\_base = ioremap(fbi->fix.smem\_start, fbi->fix.smem\_len);

/\* Do not clear the fb content drawn in bootloader. \*/

if (!mxcfbi->late\_init)

memset(fbi->screen\_base, 0, fbi->fix.smem\_len);

}

mxcfbi->ipu = ipu\_get\_soc(mxcfbi->ipu\_id);

if (!g\_dp\_in\_use[mxcfbi->ipu\_id])

mxcfb\_register(fbi);//fb0

ret = mxcfb\_register(fbi);//fb1

register\_framebuffer(fbi);

platform\_set\_drvdata(pdev, fbi);

//static DEVICE\_ATTR(fsl\_disp\_property, 644, show\_disp\_chan, swap\_disp\_chan);

//static DEVICE\_ATTR(fsl\_disp\_dev\_property, S\_IRUGO, show\_disp\_dev, NULL);

device\_create\_file(fbi->dev, &dev\_attr\_fsl\_disp\_property);

device\_create\_file(fbi->dev, &dev\_attr\_fsl\_disp\_dev\_property);

fb\_prepare\_logo(fbi, 0);

fb\_show\_logo(fbi, 0);

};

3.7 ldb.c驱动分析

entry->drv->init是如何调用ldb\_disp\_init？当ldb.c中ldb\_grv结构体中的name与uboot传进来的名字相匹配，就会调用.init，

static struct mxc\_dispdrv\_driver ldb\_drv = {

.name = DISPDRV\_LDB,

.init = ldb\_disp\_init,

.deinit = ldb\_disp\_deinit,

.setup = ldb\_disp\_setup,

ldb.c中ldb\_probe()

第三步调用mxcfb\_dispdrv\_init函数，它会调用在mxc\_dispdrv.c文件的mxc\_dispdrv\_gethandle函数；根据uboot传到内核的显示设备name（ldb），在dispdrv\_list链表中匹配获取对应的driver handle；这里是获取的是ldb的handle,它的注册是ldb\_probe()里的mxc\_dispdrv\_register函数的，它将自己添加到dispdrv\_list。通过entry->drv->init函数，当从uboot获取的显示设备名字和ldb driver里注册的名字match匹配时，就会执行ldb.c文件里的ldb\_disp\_init函数（具体见另一个文档，告诉你如何实现参数匹配），然后通过结构体fb\_videomode[]来设置屏幕的分辨率、刷新频率、上下左右页边距、行扫描脉宽、场扫描脉宽等参数。ldb\_disp\_init函数是LVDS驱动具体实现函数。

## 3.8 lcd硬件配置

### 3.8.1 lcd引脚配置：

#### DISP0\_DAT0- DISP0\_DAT23配置如下：

#define \_MX6Q\_PAD\_DISP0\_DAT0\_\_IPU1\_DISP0\_DAT\_0 \

IOMUX\_PAD(\_pad\_ctrl\_ofs, \_mux\_ctrl\_ofs, \_mux\_mode, \_sel\_input\_ofs, \_sel\_input, \_pad\_ctrl)

IOMUX\_PAD(0x0484, 0x0170, 0, 0x0000, 0, 0)//与上面一一对应

MUX\_PAD\_CTRL(MX6Q\_DISP\_PAD\_CLT)) =(2 << 3)

#define MX6Q\_PAD\_DISP0\_DAT0\_\_IPU1\_DISP0\_DAT\_0 \

(\_MX6Q\_PAD\_DISP0\_DAT0\_\_IPU1\_DISP0\_DAT\_0| MUX\_PAD\_CTRL(MX6Q\_DISP\_PAD\_CLT))

IOMUXC\_SW\_MUX\_CTL\_PAD\_DISP0\_DAT0寄存器配置：0

IOMUXC\_SW\_PAD\_CTL\_PAD\_DISP0\_DAT0寄存器配置：2<<3

### 3.8.2 显示参数配置

下面研究一下fb\_videomode各个成员的意义

struct fb\_videomode {

const char \*name; //显示设备名，内核通过 u-boot 参数中 video 字段与此 name 作为匹配标识

u32 refresh; //刷新率

u32 xres; //行像素个数

u32 yres; //列像素个数

u32 pixclock; //每个像素时钟周期的长度，单位是皮秒

u32 left\_margin; //HBPD

u32 right\_margin; //HFPD

u32 upper\_margin; //VBPD

u32 lower\_margin; //VFBD

u32 hsync\_len; //行同步脉宽

u32 vsync\_len; //场同步脉宽

u32 sync; //同步信号极性


u32 vmode; //默认设置为 FB\_VMODE\_NONINTERLACED

u32 flag; //默认设置为 FB\_MODE\_IS\_DETAILED


};

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 在数据手册中的简称 | 中文名 | 意义 | 备注 |
| name | No | 名字 | 液晶屏名字（可选） | No |
| refresh | No | 刷新频率 | 刷新频率（内核中很多例子都赋值为60） | No |
| xres | No | 行宽 | 每行的像素个数 | No |
| yres | No | 屏幕高度 | 屏幕的行数 | No |
| pixclock | No | 像素时钟 | 每个像素时钟周期的长度，单位是皮秒（10的负12次方分之1秒） | No |
| left\_margin | HBP  (Horizontal Back Porch) | 水平后沿 | 在每行或每列的象素数据开始输出时要插入的象 素时钟周期数 | No |
| right\_margin | HFP (Horizontal Front Porch ) | 水平前沿 | 在每行或每列的象素结束到LCD 行时钟输出脉冲 之间的象素时钟数 | No |
| ower\_margin | VFP (Vertical Front Porch) | 垂直前沿 | 本帧数据输出结束到下一帧垂直同步周期开始之 前的无效行数 | No |
| hsync\_len | HPW  (HSYNC plus width) | 行同步脉宽 | 单位：像素时钟周期 | 也有手册简称为HWH(HSYNC width) |
| vsync\_len | VPW (VSYNC width) | 垂直同步脉宽 | 单位：显示一行的时间th | 也有手册简称为VWH(VSYNC width) |
| sync | No | 同步极性设置 | 可以根据需要设置FB\_SYNC\_HOR\_HIGH\_ACT(水平同步高电平有效)和FB\_SYNC\_VERT\_HIGH\_ACT(垂直同步高电平有效) | No |
| vmode | No | No | 在内核中的大多数示例都直接置为FB\_VMODE\_NONINTERLACED。interlaced的意思是交错［隔行］扫描，电视中使用2:1的交错率, 即每帧分两场,垂直扫描两次,一场扫描奇数行,另一场扫描偶数行。很显然LCD目前不是这种模式。 | No |
| lag | No | No | 目前没有看到用法 | No |

有的LCD会给出参数列表，比如下图，可以很清楚的在红框中找到需要的参数，取“type”典型值即可：




但是有的LCD并没有直接给出这样的列表，设置某些参数没有给出，这需要通过时序图来确定：



可以看到LCD时钟是28M，所以pixclock=1000000/28


行同步脉冲宽度是一个时钟周期，所以，hsync\_len=1

场同步脉冲的宽度是一个行周期，所以vsync\_len = 1



上图是一帧图像的显示时序图。的上图显示，up\_margin = 13-1=12(减去VSYNC，VSYNC=1)， yres= 240, 整个场周期为263，所以lower\_margin= 263-13-240 = 10

同时看到，列同步信号高电平有效，行同步信号也是高电平有效,意思是高电平数据有效。



上图是一行的时序图。

可以看到，left\_margin =70-1= 69(减去HSYNC, HSYNC=1)， xres = 320， right\_margin = 408 -320 - 70 = 18,数据在上升沿有效，输出使能是高电平有效。

.mode = {

.name = "QVGA TM035KDH03",

.refresh = 60,

.xres = 240,

.yres = 320,

.pixclock = 35714,

.left\_margin = 69,

.right\_margin = 18,

.upper\_margin = 12,

.lower\_margin = 10,


.hsync\_len = 1,

.vsync\_len = 1,

.sync = FB\_SYNC\_HOR\_HIGH\_ACT|FB\_SYNC\_VERT\_HIGH\_ACT,

.vmode = FB\_VMODE\_NONINTERLACED,

},



# 4 uart 驱动

4.1 注册串口设备

mx6q\_sabresd\_init\_uart();

imx6q\_add\_imx\_uart(0, NULL)

imx\_add\_imx\_uart\_1irq(&imx6q\_imx\_uart\_data[id], pdata)//

imx\_add\_platform\_device("imx-uart" //设备名字

imx\_add\_platform\_device\_dmamask

platform\_device\_add

dev\_set\_name(&pdev->dev, "%s.%d", pdev->name, pdev->id);

#define imx6q\_imx\_uart\_data\_entry(\_id, \_hwid) \

imx\_imx\_uart\_1irq\_data\_entry(MX6Q, \_id, \_hwid, SZ\_4K)

#define imx\_imx\_uart\_1irq\_data\_entry(soc, \_id, \_hwid, \_size) \

[\_id] = { \

.id = \_id, \

.iobase = soc ## \_UART ## \_hwid ## \_BASE\_ADDR, \

.iosize = \_size, \

.irq = soc ## \_INT\_UART ## \_hwid, \

}

imx6q\_imx\_uart\_data[0]

imx6q\_imx\_uart\_data\_entry(0, 1),

imx\_imx\_uart\_1irq\_data\_entry (MX6Q, \_id, \_hwid, SZ\_4K)

{

id =0,

.iobase = MX6Q\_UART1\_BASE\_ADDR,

.iosize = SZ\_4K,

.irq = MX6Q \_INT\_UART1,

}

**串口名字：**

#define DEV\_NAME "ttySAC"

# 5 usb驱动

## 5.1 内核驱动

### 5.1.1中断传输

1、修改build.sh

注释掉下面一行，去掉下面一行编译时才会使用我们配置过的.config文件。

# cp config\_linux .config

2、修改内核配置

根据usbmouse在内核文件中的Makefile发现其依赖的配置为：

obj-$(CONFIG\_USB\_MOUSE) += usbmouse.o

3、配置内核

make menuconfig

搜索CONFIG\_USB\_MOUSE

HID support --->

USB HID support --->

< > USB HID transport layer

[\*] PID device support

USB HID Boot Protocol drivers --->

< > USB HIDBP Mouse (simple Boot) support

Input device support --->

< > Mouse interface

4、使用新内核启动

//驱动程序不用改变

1. insmod usbmouse\_as\_key.ko
2. ls /dev/event\*
3. hexdump /dev/input/event2

要最后那个 event （并不一定是 event0）

秒 微秒 type code value

秒 微秒 按键类 哪个按键 按下

cfac 4b3d c3f6 000e 0001 0026 0001 0000

d061 4b3d 17f3 0001 0001 001f 0001 0000

### 5.1.2 批量传输

usb-skeleton例程分析：linux415E9

**struct** usb\_skel {

**struct** usb\_device  \*udev;          /\* usb设备 \*/

**struct** usb\_interface   \*interface;     /\* 使用的接口 \*/

**struct** semaphore   limit\_sem;      /\* 限制写进程请求写数据的数量，防止被一个进程占用大量的内存\*/

**struct** usb\_anchor  submitted;      /\* in case we need to retract our submissions \*/

**struct** urb     \*bulk\_in\_urb;       /\* 读urb \*/

    unsigned **char**           \*bulk\_in\_buffer;    /\* 缓冲区指针 \*/

**size\_t**          bulk\_in\_size;       /\* 缓冲区大小 \*/

**size\_t**          bulk\_in\_filled;     /\* 缓冲区实际数据个数 \*/

**size\_t**          bulk\_in\_copied;     /\* 已经复制到用户空间的数据个数\*/

    \_\_u8            bulk\_in\_endpointAddr;   /\* 输入端点地址 \*/

    \_\_u8            bulk\_out\_endpointAddr;  /\* 输出端点地址 \*/

**int**         errors;         /\* the last request tanked \*/

**bool**            ongoing\_read;       /\*内核正在读取数据  \*/

    spinlock\_t      err\_lock;       /\* 保护共享变量\*/

**struct** kref        kref;

**struct** mutex       io\_mutex;       /\*一次只有一个进程读写设备  \*/

    wait\_queue\_head\_t   bulk\_in\_wait;       /\*读等待队列  \*/

};

**static** **const** **struct** usb\_device\_id skel\_table[] = {

    { USB\_DEVICE(USB\_SKEL\_VENDOR\_ID, USB\_SKEL\_PRODUCT\_ID) },

    { }                    /\* Terminating entry \*/

};

**static** **struct** usb\_driver skel\_driver = {

    .name =        "skeleton",

    .probe =   skel\_probe,

    .id\_table =    skel\_table,

};

//主要功能查找接口是否有批量端点，并且注册设备

**static** **int** skel\_probe(**struct** usb\_interface \*interface,

**const** **struct** usb\_device\_id \*id)

    {

**struct** usb\_skel \*dev;

**struct** usb\_host\_interface \*iface\_desc;

**struct** usb\_endpoint\_descriptor \*endpoint;

**size\_t** buffer\_size;

**int** i;

**int** retval = -ENOMEM;

         // 申请内存并初始化为0

        dev = kzalloc(**sizeof**(\*dev), GFP\_KERNEL);

        kref\_init(&dev->kref);//设置原子变量kref->refcount为1,引用计数

        sema\_init(&dev->limit\_sem, WRITES\_IN\_FLIGHT);//初始化信号量8

        mutex\_init(&dev->io\_mutex);//初始化互斥体

        spin\_lock\_init(&dev->err\_lock);// 初始化自旋锁

        init\_usb\_anchor(&dev->submitted);

        init\_waitqueue\_head(&dev->bulk\_in\_wait);//初始化等待队列头

        //获取usb设备结构体

        dev->udev = usb\_get\_dev(interface\_to\_usbdev(interface));

        dev->interface = interface;//设置设备使用的接口

        /\* 查找一个批量输入端点，一个批量输出端点\*/

        iface\_desc = interface->cur\_altsetting;

**for** (i = 0; i < iface\_desc->desc.bNumEndpoints; ++i) {

            endpoint = &iface\_desc->endpoint[i].desc;

            //如果还没有找到一个批量输入端点，并且该端点是输入端点，那么就使用该端点作为输入端点

**if** (!dev->bulk\_in\_endpointAddr &&

                usb\_endpoint\_is\_bulk\_in(endpoint)) {

                /\* we found a bulk in endpoint \*/

                buffer\_size = usb\_endpoint\_maxp(endpoint);//该端点一个数据包最大字节数

                dev->bulk\_in\_size = buffer\_size;

                dev->bulk\_in\_endpointAddr = endpoint->bEndpointAddress;

                dev->bulk\_in\_buffer = kmalloc(buffer\_size, GFP\_KERNEL);

                dev->bulk\_in\_urb = usb\_alloc\_urb(0, GFP\_KERNEL);//为输入端点分配urb

            }

**if** (!dev->bulk\_out\_endpointAddr &&

                usb\_endpoint\_is\_bulk\_out(endpoint)) {

                dev->bulk\_out\_endpointAddr = endpoint->bEndpointAddress;//批量输出端点

            }

        }

        usb\_set\_intfdata(interface, dev);

        /\*在此设备类下面创建一个设备，并且为设备分配一个次设备号\*/

        retval = usb\_register\_dev(interface, &skel\_class);

**return** retval;

    }

**static** **struct** usb\_class\_driver skel\_class = {

    .name =      "skel%d",//注册的设备的名字

    .fops =      &skel\_fops,

    .minor\_base =   USB\_SKEL\_MINOR\_BASE,

 };

**static** **const** **struct** file\_operations skel\_fops = {

        .owner =   THIS\_MODULE,

        .read =   skel\_read,

        .write =   skel\_write,

        .open =   skel\_open,

        .release = skel\_release,

        .flush =   skel\_flush,

        .llseek =  noop\_llseek,

    };

//读数据过程分析

**static** ssize\_t skel\_read(**struct** file \*file, **char** \*buffer, **size\_t** count,

             loff\_t \*ppos)

{

**struct** usb\_skel \*dev;

**int** rv;

**bool** ongoing\_io;

    dev = file->private\_data;

    rv = mutex\_lock\_interruptible(&dev->io\_mutex);//一次只能有一个进程读数据

retry:

    spin\_lock\_irq(&dev->err\_lock);

    ongoing\_io = dev->ongoing\_read;

    spin\_unlock\_irq(&dev->err\_lock);

    /\*内核和usb设备正在传输数据，用户进程需要等待\*/

**if** (ongoing\_io) {

        /\* 非阻塞读 \*/

**if** (file->f\_flags & O\_NONBLOCK) {

            rv = -EAGAIN;

**goto** **exit**;

        }

        //休眠

        rv = wait\_event\_interruptible(dev->bulk\_in\_wait, (!dev->ongoing\_read));

**if** (rv < 0)

**goto** **exit**;

    }

    //bulk\_in\_filled缓冲区里面数据的数量，此处表示缓冲区有数据

**if** (dev->bulk\_in\_filled) {

        /\* 用户未读取的新数据字节数\*/

**size\_t** available = dev->bulk\_in\_filled - dev->bulk\_in\_copied;

**size\_t** chunk = min(available, count);//

**if** (!available) {//没有新数据，发起读传输

            rv = skel\_do\_read\_io(dev, count);

        }

**if** (copy\_to\_user(buffer,

                 dev->bulk\_in\_buffer + dev->bulk\_in\_copied, chunk))

        dev->bulk\_in\_copied += chunk;

**if** (available < count)

            skel\_do\_read\_io(dev, count - chunk);

    } **else** {//缓冲区里面没有数据，发起传输

        rv = skel\_do\_read\_io(dev, count);

    }

**exit**:

    mutex\_unlock(&dev->io\_mutex);

**return** rv;

}

**static** **int** skel\_do\_read\_io(**struct** usb\_skel \*dev, **size\_t** count)

{

**int** rv;

    usb\_fill\_bulk\_urb(dev->bulk\_in\_urb,//构造输入urb

                         dev->udev,

                         usb\_rcvbulkpipe(dev->udev,

                             dev->bulk\_in\_endpointAddr),

                         dev->bulk\_in\_buffer,

                         min(dev->bulk\_in\_size, count),

                         skel\_read\_bulk\_callback,

                         dev);

    spin\_lock\_irq(&dev->err\_lock);

    dev->ongoing\_read = 1;

    spin\_unlock\_irq(&dev->err\_lock);

    dev->bulk\_in\_filled = 0;

    dev->bulk\_in\_copied = 0;

    rv = usb\_submit\_urb(dev->bulk\_in\_urb, GFP\_KERNEL);

 }

**static** **void** skel\_read\_bulk\_callback(**struct** urb \*urb)

 {

**struct** usb\_skel \*dev;

     dev = urb->context;

     spin\_lock(&dev->err\_lock);

     //测试时出现过一个错误，就是因为应用程序缓冲区太小导致

**if** (urb->status) {

**if** (!(urb->status == -ENOENT ||

            urb->status == -ECONNRESET ||

            urb->status == -ESHUTDOWN))

            dev\_err(&dev->interface->dev,

                "%s - nonzero write bulk status received: %d urb->status:%d\n",

                \_\_func\_\_, urb->status,urb->status);

        dev->errors = urb->status;

    } **else** {

        dev->bulk\_in\_filled = urb->actual\_length;

    }

     dev->ongoing\_read = 0;

     spin\_unlock(&dev->err\_lock);

     wake\_up\_interruptible(&dev->bulk\_in\_wait);

 }

//写数据

**static** ssize\_t skel\_write(**struct** file \*file, **const** **char** \*user\_buffer,

**size\_t** count, loff\_t \*ppos)

 {

**struct** usb\_skel \*dev;

**int** retval = 0;

**struct** urb \*urb = NULL;

**char** \*buf = NULL;

**size\_t** writesize = min(count, (**size\_t**)MAX\_TRANSFER);

     dev = file->private\_data;

     /\* limit the number of URBs in flight to stop a user from using up allRAM \*/

**if** (!(file->f\_flags & O\_NONBLOCK)) {//非阻塞

**if** (down\_interruptible(&dev->limit\_sem)) {

             retval = -ERESTARTSYS;

**goto** **exit**;

         }

     } **else** {

**if** (down\_trylock(&dev->limit\_sem)) {

             retval = -EAGAIN;

**goto** **exit**;

         }

     }

**if** (retval < 0)

**goto** error;

     /\* create a urb, and a buffer for it, and copy the data to the urb \*/

     urb = usb\_alloc\_urb(0, GFP\_KERNEL);

     buf = usb\_alloc\_coherent(dev->udev, writesize, GFP\_KERNEL,

                  &urb->transfer\_dma);

    copy\_from\_user(buf, user\_buffer, writesize));

     /\* this lock makes sure we don't submit URBs to gone devices \*/

     mutex\_lock(&dev->io\_mutex);

     /\* initialize the urb properly \*/

     usb\_fill\_bulk\_urb(urb, dev->udev,

               usb\_sndbulkpipe(dev->udev, dev->bulk\_out\_endpointAddr),

               buf, writesize, skel\_write\_bulk\_callback, dev);

     urb->transfer\_flags |= URB\_NO\_TRANSFER\_DMA\_MAP;

     //此句不知道有什么用，根据skel\_flush函数分析是防止取消传输的

     usb\_anchor\_urb(urb, &dev->submitted);

     /\* send the data out the bulk port \*/

     retval = usb\_submit\_urb(urb, GFP\_KERNEL);

     mutex\_unlock(&dev->io\_mutex);

     usb\_free\_urb(urb);

**return** writesize;

**return** retval;

 }

//数据发送完成

**static** **void** skel\_write\_bulk\_callback(**struct** urb \*urb)

{

**struct** usb\_skel \*dev;

    dev = urb->context;

    /\* free up our allocated buffer \*/

    usb\_free\_coherent(urb->dev, urb->transfer\_buffer\_length,

              urb->transfer\_buffer, urb->transfer\_dma);

    up(&dev->limit\_sem);

}

测试应用：

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <sys/types.h>

#include <errno.h>

#include <sys/stat.h>

#include <fcntl.h>

#include <unistd.h>

#include <stdlib.h>

**int** main(**int** argc, **char** \*\*argv)

{

**int** fd = -1;

**int** ret,i;

**char** r\_buf[128];

**if** (argc != 2)

    {

**printf**("Usage: \n");

**printf**("%s </dev/gps%d >\n", argv[0]);

**return** -1;

    }

    fd = open((argv[1]),O\_RDWR);;

**if** (fd < 0)

    {

**printf**("open dev err!\n");

**return** -1;

    }

**printf**("open dev ok!\n");

**while**(1)

    {

**memset**(r\_buf,0,128);

        ret = read(fd,r\_buf,128);

**if**(ret>0)

        {

**for**(i=0;i<ret;i++)

**printf**("%c",r\_buf[i]);

        }

    }

**return** 0;

}

实验：

./bulk\_test /dev/gps0 //我实验的驱动将注册名字改为了gps,原来是skel

open dev ok!

$GPTXT,01,01,02,u-blox ag - www.u-blox.com\*50

$GPTXT,01,01,02,HW UBX-G60xx 00040007 FF7FFFFFp\*53

$GPTXT,01,01,02,ROM CORE 7.03 (45969) Mar 17 2011 16:18:34\*59

$GPTXT,01,01,02,ANTSUPERV=AC SD PDoS SR\*20

$GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=OK\*3B

$GPRMC,083727.00,A,3323.09242,N,11359.37449,E,0.378,,240119,,,A\*74

## 5.2 使用libusb

### 5.2.1移植libusb到arm：

新建文件夹libusb，把下载的libusb-1.0.19.tar.bz2和libusb-compat-0.1.5.tar.bz2放在该目录，并解压

1、编译安装libusb

root@chao:/ /home/chao/work/libusb/ tar xjf libusb-1.0.19.tar.bz2

root@chao: /home/chao/work/libusb/ cd libusb-1.0.19/

root@chao: /home/chao/work/libusb/libusb-1.0.19/

./configure --host=arm-linux-gnueabihf --prefix=`pwd`/install CC=arm-linux-gnueabihf-gcc --disable-udev

root@chao:/home/chao/libusb/libusb-1.0.19/make

root@chao:/home/chao/libusb/libusb-1.0.19/ make install

2、拷贝库和头文件

root@chao:/home/chao/work/libusb/ mkdir libusblib

拷贝install 中文件到libusblib目录

3、拷贝库到板子

板子上执行

cd /mnt/lib/

cp \* /usr/lib

4、交叉编译程序：

arm-linux-gnueabihf-gcc test.c -o test -I/home/chao/work/libusb/libusblib/include -L/home/chao/work/libusb/libusblib/lib -lusb-1.0

中断传输和批量传输代码查看libusb笔记文档。代码不用更改

# 6 I2C驱动

## 6.1 设备树配置

查看天嵌手册发现使用的是i2c3接口。设备树是从1开始，内核adapter是从0开始的。

使用的引脚是EIM\_D17和EIM\_D18。配置文件是e9v2qdl-sabresd.dtsi。根据设备树包含关系可以查看设备树使用了那些文件。

pinctrl\_i2c3: i2c3grp {

fsl,pins = <

MX6QDL\_PAD\_EIM\_D17\_\_I2C3\_SCL 0x4001b8b1

MX6QDL\_PAD\_EIM\_D18\_\_I2C3\_SDA 0x4001b8b1

>;

};

&i2c3 {

clock-frequency = <100000>;

pinctrl-names = "default";

pinctrl-0 = <&pinctrl\_i2c3>;

status = "okay";

at24c256@50 {

compatible = "at24c256";

reg = <0x50>;

};

#if 0

pcf8563@51 {

compatible = "nxp,pcf8563";

reg = <0x51>;

interrupt-parent = <&gpio6>;

interrupts = <31 2>;

};

#endif

编译设备树，使用新的设备树启动。可以在文件系统中看到注册的设备节点。

/sys/bus/i2c/devices 可以看到注册的设备节点是2-0050

也可以在/proc/device-tree里面查看。

## 6.2 驱动程序编写

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/module.h>

#include <linux/platform\_device.h>

#include <linux/i2c.h>

#include <linux/err.h>

#include <linux/regmap.h>

#include <linux/slab.h>

#include <linux/fs.h>

#include <asm/uaccess.h>

#include <linux/of\_platform.h>

#include <linux/of\_gpio.h>

#include <linux/types.h>

**static** **int** major;

**static** **struct** **class** \***class**;

**struct**  at24cxx\_platdata

{

**struct** i2c\_client \*client;

};

**struct** i2c\_client \*at24cxx\_client;

**static** **const** **struct** i2c\_device\_id at24cxx\_id\_table[] = {

    { "at24c256", 0 },

    {}

};

**static** **const** **struct** of\_device\_id at24cxx\_of\_match[] = {

    { .compatible = "at24c256", .data = NULL },

    { }

};

/\* 传入: buf[0] : addr

 \* 输出: buf[0] : data

 \*/

**static** ssize\_t at24cxx\_read(**struct** file \* file, **char** \_\_user \*buf, **size\_t** count, loff\_t \*off)

{

   unsigned **char** address[2];

    unsigned **char** data;

**struct** i2c\_msg msg[2];

**int** ret;

    /\* addres[0] = buf[0]

       addres[1] = buf[1]

     \* data    = buf[2]

     \*/

**if** (count != 1)

**return** -EINVAL;

    copy\_from\_user(&address, buf, 2);

    /\* 数据传输三要素: 源,目的,长度 \*/

    /\* 读AT24CXX时,要先把要读的存储空间的地址发给它 \*/

    msg[0].addr  = at24cxx\_client->addr;  /\* 目的 \*/

    msg[0].buf   = &address;              /\* 源 \*/

    msg[0].len   = 2;                     /\* 地址=2 byte \*/

    msg[0].flags = 0;                     /\* 表示写 \*/

    /\* 然后启动读操作 \*/

    msg[1].addr  = at24cxx\_client->addr;  /\* 源 \*/

    msg[1].buf   = &data;                 /\* 目的 \*/

    msg[1].len   = 1;                     /\* 数据=1 byte \*/

    msg[1].flags = I2C\_M\_RD;                     /\* 表示读 \*/

    ret = i2c\_transfer(at24cxx\_client->adapter, msg, 2);

**if** (ret == 2)//成功传输两条msg

    {

        copy\_to\_user(buf, &data, 1);//返回读到的1字节数据

**return** 1;

    }

**else**

**return** -EIO;

}

/\* buf[0] : addr

 \* buf[1] : data

 \*/

**static** ssize\_t at24cxx\_write(**struct** file \*file, **const** **char** \_\_user \*buf, **size\_t** count, loff\_t \*off)

{

    unsigned **char** val[3];

**struct** i2c\_msg msg[1];

**int** ret;

   /\* address[0] = buf[0]

       address[1] = buf[1]

     \* data    = buf[2]

     \*/

**if** (count!= 3)

**return** -EINVAL;

    copy\_from\_user(val, buf, 3);

    printk("%d %d %d 0x%x %s %d\n",val[0],val[1],val[2],at24cxx\_client->addr,at24cxx\_client->adapter->name,at24cxx\_client->adapter->nr);

    /\* 数据传输三要素: 源,目的,长度 \*/

    msg[0].addr  = at24cxx\_client->addr;  /\* 目的 \*/

    msg[0].buf   = val;                   /\* 源 \*/

    msg[0].len   = 3;                     /\* 地址+数据=3 byte \*/

    msg[0].flags = 0;                     /\* 表示写 \*/

    ret = i2c\_transfer(at24cxx\_client->adapter, msg, 1);

**if** (ret == 1)

**return** 3;

**else**

**return** -EIO;

}

**static** **struct** file\_operations at24cxx\_fops = {

    .owner = THIS\_MODULE,

    .read  = at24cxx\_read,

    .write = at24cxx\_write,

};

**static** **void** at24cxx\_parse\_devtree(**struct** i2c\_client \*client)

{

**struct** device\_node \*np;

    u32 addr;

**struct** property \*prop=NULL;

**struct** device \*dev = &client->dev;

    np = dev->of\_node;

    of\_property\_read\_u32(np,"reg",&addr);

    client->addr=addr;

    printk("0x%x\n",client->addr);

    prop=of\_find\_property(np,"compatible",NULL);

**if**(prop) printk("find compatible = %s\n",prop->value);

}

**static** **int**  at24cxx\_probe(**struct** i2c\_client \*client,**const** **struct** i2c\_device\_id \*id)

{

**struct** device \*dev;

**struct** at24cxx\_platdata \*pdata;

    dev = &client->dev;

    printk("probe device\n");

    at24cxx\_client=client;

    pdata= dev\_get\_platdata(dev);

**if** (!of\_match\_device(of\_match\_ptr(at24cxx\_of\_match),dev)) {

        dev\_err(dev, "Failed to match.\n");

**return** -EINVAL;

    }

    at24cxx\_parse\_devtree(client);

    printk("find device\n");

    major = register\_chrdev(0, "at24cxx", &at24cxx\_fops);

**class** = class\_create(THIS\_MODULE, "at24cxx");

    device\_create(**class**, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "at24cxx");

**return** 0;

}

**static** **int**  at24cxx\_remove(**struct** i2c\_client \*client)

{

    //printk("%s %s %d\n", \_\_FILE\_\_, \_\_FUNCTION\_\_, \_\_LINE\_\_);

    device\_destroy(**class**, MKDEV(major, 0));

    class\_destroy(**class**);

    unregister\_chrdev(major, "at24cxx");

**return** 0;

}

/\* 1. 分配/设置i2c\_driver \*/

**static** **struct** i2c\_driver at24cxx\_driver = {

    .driver = {

        .name   = "at24cxx",

        .owner  = THIS\_MODULE,

        .of\_match\_table = of\_match\_ptr(at24cxx\_of\_match),

    },

    .probe      = at24cxx\_probe,

    .**remove**     = at24cxx\_remove,

    .id\_table   = at24cxx\_id\_table,

};

module\_i2c\_driver(at24cxx\_driver);

MODULE\_LICENSE("GPL");

## 6.3 测试程序

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/stat.h>

#include <fcntl.h>

#include <unistd.h>

/\* i2c\_test r addr

 \* i2c\_test w addr val

 \*/

**void** print\_usage(**char** \*file,**int** argc)

{

**printf**("%s r addrl addrh \n", file);

**printf**("%s w addrl addrh val\n", file);

**printf**("%d \n",argc);

}

**int** main(**int** argc, **char** \*\*argv)

{

**int** fd;

    unsigned **char** buf[3];

**if** ((argc != 4) && (argc != 5))

    {

        print\_usage(argv[0],argc);

**return** -1;

    }

    fd = open("/dev/at24cxx", O\_RDWR);

**if** (fd < 0)

    {

**printf**("can't open /dev/at24cxx\n");

**return** -1;

    }

**if** (**strcmp**(argv[1], "r") == 0)

    {

        buf[0] = **strtoul**(argv[2], NULL, 0);

        buf[1] = **strtoul**(argv[3], NULL, 0);

        read(fd, buf, 1);

**printf**("data:%d\n", buf[0]);

    }

**else** **if** ((**strcmp**(argv[1], "w") == 0) && (argc == 5))

    {

        buf[0] = **strtoul**(argv[2], NULL, 0);

        buf[1] = **strtoul**(argv[3], NULL, 0);

        buf[2] = **strtoul**(argv[4], NULL, 0);

**if** (write(fd, buf, 3) != 3)

**printf**("write err, addrl = 0x%02x, addrh = 0x%02x,data = 0x%02x\n", buf[0], buf[1],buf[2]);

    }

**else**

    {

        print\_usage(argv[0],argc);

**return** -1;

    }

**return** 0;

}

## 6.4 实验

root@Embedsky:/mnt/E9/i2c# insmod at24cxx\_drv.ko

probe device

0x50

find compatible = at24c256

find device

root@Embedsky:/mnt/E9/i2c# ./i2c\_test w 0 0 1

0 0 1 0x50 21a8000.i2c 2

root@Embedsky:/mnt/E9/i2c# ./i2c\_test r 0 0 1

data:1

root@Embedsky:/mnt/E9/i2c# ./i2c\_test w 50 50 18

50 50 18 0x50 21a8000.i2c 2

root@Embedsky:/mnt/E9/i2c# ./i2c\_test r 50 50

data:18

# 7 SPI驱动移植

## 71. 设备树配置

查看天嵌手册发现使用的是SPI2接口。使用的引脚是CSPI2\_MISO、CSPI2\_MOSI、CSPI2\_CLK和CSPI2\_CS0,对应的引脚名称为EIM\_OE、EIM\_CS1、EIM\_CS0 CSI0\_DAT11。配置文件是e9v2qdl-sabresd.dtsi。

pinctrl\_ecspi2: ecspi2grp {

fsl,pins = <

MX6QDL\_PAD\_EIM\_OE\_\_ECSPI2\_MISO 0x100b1

MX6QDL\_PAD\_EIM\_CS1\_\_ECSPI2\_MOSI 0x100b1

MX6QDL\_PAD\_EIM\_CS0\_\_ECSPI2\_SCLK 0x100b1

MX6QDL\_PAD\_CSI0\_DAT11\_\_GPIO5\_IO29 0x80000000

>;

};

&ecspi1 {

fsl,spi-num-chipselects = <1>;

cs-gpios = <&gpio4 9 0>;

pinctrl-names = "default";

pinctrl-0 = <&pinctrl\_ecspi1>;

status = "okay";

flash0: m25p80@0 {

#address-cells = <1>;

#size-cells = <1>;

compatible = "st,m25p32";

spi-max-frequency = <20000000>;

reg = <0>;

};

};

&ecspi2 {

pinctrl-names = "default";

pinctrl-0 = <&pinctrl\_ecspi2>;

fsl,spi-num-chipselects = <1>;

cs-gpios = <&gpio5 29 GPIO\_ACTIVE\_HIGH>;

status = "okay";

#if 0

spidev0: spi@0 {

compatible = "rohm,dh2228fv";

reg = <0>;

spi-max-frequency = <54000000>;

};

#endif

flash1: w25q128@0 {

#address-cells = <1>;

#size-cells = <1>;

compatible = "w25q128";

spi-max-frequency = <20000000>;

reg = <0>;

};

};

CSI0\_DAT11本身就是spi2的片选，配置为gpio还是片选呢？

root@Embedsky:/sys/bus/spi/devices# ls

spi0.0 spi1.0

root@Embedsky:/mnt/E9/SPI# insmod m25p80.ko

probeata: (null)

m25p80 spi1.0: w25q128 (16384 Kbytes)

root@Embedsky:/mnt/E9/SPI# ls /dev/mtd\*

/dev/mtd0 /dev/mtd0ro /dev/mtdblock0

root@Embedsky:/mnt/E9/SPI# ls -l /dev/mtdblock0

brw-rw---- 1 root disk 31, 0 Jan 1 02:14 /dev/mtdblock0

root@Embedsky:/mnt/E9/SPI# fdisk -l /dev/mtdblock0

Disk /dev/mtdblock0: 16 MiB, 16777216 bytes, 32768 sectors

Units: sectors of 1 \* 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0x00000000

root@Embedsky:/mnt/E9/SPI# mount -t vfat /dev/mtdblock0 /tmp

root@Embedsky:/# cd /tmp/

root@Embedsky:/tmp# ls

1.txt w25.txt

root@Embedsky:/tmp# cat 1.txt

hello flash

root@Embedsky:/tmp# cat w25.txt

w25q hello

# };名词解释vpu,ipu,gpu

Video graphics system[IPU, VPU and GPU]

IPU: Image Processing Unit   
• -- Display   
• -- Camera   
• -- Image Rotation, Inversion, Color Space Conversion   
• -- Image quality enhancement   
• -- Video/graphics combining

VPU: Video Processing Unit   
• -- Video encoding & decoding   
• -- Post-filtering   
• -- Rotation & inversion


GPU: Graphics Processing Units   
• -- 2D (OpenVG 1.1)   
• -- 3D (OpenGL ES 2.0)

IPU：跟Camera，Display相关


VPU：跟视频播放相关，主要包括HW codec和视频后处理等

VPU is a high performance multi-standard video codec IP that can perform the H.264 BP/MP/HP, VC-1 SP/MP/AP, MPEG-4 SP/ASP, Divx, MPEG-1/2, RV-8/9/10, and MJPEG decoding and encoding.


GPU：跟2D（OpenVG）和3D（OpenGL）相关





首先来看看imx6q整体系统框架图，看看IPU位于整个SOC系统中的位置



可以看出来，整个IPU挂接在AXI与AHB总线上面，通过总线，它可以与ARM，VPU，GPU和RAM等模块通信。另外，每个IPU有两个camera接口，如下所示：









这个框架中可以看出来，对于一般的V4L2子系统，会通过IPU来与硬件通信。

图中各个模块的作用：





二）代码框架文件  
内核版本：3.14.52  
文件主要集中在：  
.../drivers/mxc/ipu3/                          描述  
    ipu\_device.c                         IPU tasks的操作等（IPU core driver）  
    ipu\_common.c                         底层的核心函数  
    ipu\_capture.c                        为ipu\_common.c提供函数操作  
    ipu\_disp.c                           IPU显示  
    ipu\_ic.c                             IC的操作函数  
    ipu\_param\_mem.h                      CPMEM设置的头文件，操作函数  
.../drivers/mxc/mipi/  
    mxc\_mipi\_csi2.c                      mipi摄像头的操作函数  
.../drivers/media/platform/mxc/  
    capture/mxc\_v4l2\_capture.c           为应用程序提供open，ioctl等操作函数  
    capture/v4l2-int-device.c            子系统模块注册等操作函数  
    capture/ipu\_prp\_enc.c                Pre-processing encoder驱动函数  
    capture/ipu\_csi\_enc.c                CSI设备驱动操作函数  
    capture/ipu\_still.c                  静态图片捕获函数  
    capture/ipu\_prp\_vf\_adc.c             Pre-processing view finder                                         (asynchronous)driver  
    capture/ipu\_prp\_vf\_sdc.c             Pre-processing view finder                                        (synchronous foreground) driver  
    capture/ipu\_fg\_overlay\_adc.c         前背景overlay异步驱动  
    capture/ipu\_bg\_overlay\_sdb.c         后背景overlay同步驱动  
    capture/ov5640.c ov5640\_mipi.c       ov5640.c子系统驱动  
  
（三） 分析步骤  
从以下几点分析这个驱动：  
1. 概述  
2. master和slave的匹配过程  
3. mxc\_v4l2\_capture.c分析  
    3.1 probe函数分析  
    3.2 vidioc\_int\_\* 类函数的调用过程  
    3.3 应用程序中函数调用的底层执行流程  
    3.4 mxc\_v4l\_open函数分析  
    3.5 cam\_data结构体详解  
    3.6 mxc\_v4l\_ioctl函数分析  
    3.7 ioctl函数中case的详细分析  
    3.8 poll函数的详细分析  
4. ipu\_common.c的分析  
    4.0 ipu\_soc,ipu\_channel\_t ,ipu\_channel\_params\_t结构体详解  
    4.1 ipu\_common.c分析---入口函数及probe函数分析  
    4.2 ipu\_common.c分析---ipu\_init\_channel函数的详细分析  
    4.3 ipu\_common.c分析---ipu\_init\_channel\_buffer函数的详细分析  
    4.4 ipu\_param\_mem.h头文件分析  
    4.5 ipu\_request\_irq函数详细分析  
    4.6 ipu\_enable\_channel函数详细分析  
    4.7 ipu\_capture.c分析  
5. 举例说明，通过mxc\_v4l2\_capture.c应用程序中的调用过程来一步一步分析  
    5.1 mxc\_v4l2\_capture.c应用程序追踪分析  
    5.2 应用程序和驱动程序中buffer的传输流程  
6. 子系统的分析  
    6.1 ipu\_prp\_enc.c详细分析  
    6.2 ipu\_csi\_enc.c详细分析  
    6.3 ipu\_still.c详细分析  
    6.4 ipu\_ic.c详细分析  
7. ipu\_device.c的分析  
    7.1 ipu\_device.c分析（一）---流程分析  
    7.2 ipu\_device.c分析（二）---具体函数分析  
8. 各个模块的分析  
    8.1 子模块分析之IDMAC  
    8.2 子模块分析之CSI  
    8.3 子模块分析之SMFC  
    8.4 子模块分析之IC

    8.5 子模块分析之VDIC

    8.6 子模块分析之CM

9. dts文件分析---以ov5640为例，修改dts文件使ov5640使用第二个IPU  
10. 对ipu\_init\_channel的理解，为以后添加channel做准备  
11. ov5640\_mipi.c分析