# 1 lcd引脚

VD0---VD23:数据线

LCD\_PWR:

VM:

VFRAME:

VLINE:

VCLK:

# 2 触摸屏

## 电阻触摸屏：

TSXM:

TSXP:

TSYM:

TSYP:

使用电阻触摸屏专用芯片TSC2007IPW/NC 转换为I2C接口连接到cpu

输出信号：PEN\_IRQ(GPIO1\_29), I2C1\_SDA: I2C1\_SCL:

## 电容触摸屏：

I2C1\_SDA:

I2C1\_SCL:

TP\_INT:

TP\_EN